**TERMÉKADATLAP**

**BLAST ST BLK LOW O2 FO SR**

**Cikkszám: 64.702.0**



**Tulajdonságok:**

**fémmentes**

**Felsőrész**: ellenálló, vízálló mikroszálas alapanyag, ellenáll a tisztítószernek, állati zsiradéknak és savnak, 360°kosárlabda inspirált csúszásmentesség

**Bélés**: BreatActive funkciónális bélés

**Talpbetét:** evercusion® MAX

**Talp**: GRIPPAZ® Traction külső talp, a kiváló csúszásmentességért speciálisan formázott gumikeverék

**Szín**: fekete

**Mérettartomány**: 35-48







**GRIPPAZ® TRACTION KÜLSŐ TALP**

Lépjen magabiztosan a GRIPPAZ®Traction Külső talp technológia\* segítségével. Speciálisan csúszásgátló gumiból készült. Kiváló tapadást biztosít minden lépésnél. \* Minden Grippaz® Traction talpú lábbelink jelentősen meghaladja az EN 20347:2022 SR szabványban előírtakat

**BreathActive funkcionális bélés**

Ennek a többrétegű bélésnek a mikrocsatornás rendszere jobb légáteresztést és nedvességkezelést biztosít izzadást okozó munka során

**EVERCUSION® MAX**

Maximális kényelem és tökéletes illeszkedés a párnázott, lélegző és nedvességszabályozó evercushion® MAX talpbetétnek köszönhetően. A textil felület nemcsak csúszásmentes, hanem antibakteriális is HYPRO ODOR CONTROL kezelés, amely megbízhatóan küzd a kellemetlen szagok ellen. A lábfej tökéletes tartást kap a hosszanti ívtámasztól. Csökkennek a nyomáspontok, és minimálisra csökken a láb, a boka és a térd terhelése. Támogatás, amelyre szüksége van a legjobb munkahelyi teljesítményéhez.